TIMx\_BREAK是对定时器中断进行测试

触发定时器的BREAK事件后进入中断

打印信息如下：

**TEXT START**

**TIMx BREAK EVENT PASS**

**Exit interrupt and test ends**