TIMx\_COM是对定时器中断进行测试

触发定时器的COM事件后进入中断

打印信息如下：

**TEXT START**

**TIMx COM EVENT PASS**

**Exit interrupt and test ends**