TIMER\_EXTI\_UPDATA是用来测试测试定时器的中断的程序

测试的中断事件为更新事件，因为节约测试事件将PSC和ARR寄存器的值都写1

当发生中断且中断事件为更新事件的话会打印：**TIM EXTI TEST:UPDATA PASS**